**Ausschreibungstext**

**FP-Hinweisschild „Hydrant“**

**Hinweisschild „Hydrant“ nach DIN 4066, Grundfarbe weiß mit rotem Rahmen , 250x200 mm , mit eingespritztem „H“, Balkenkreuz und Kommas, Schnappverschluss und Selbstsicherung. Komplett bestückt mit durchgefärbten Buchstaben-, Zahlenfeldern sowie Leerfeldern entsprechend Einmessung zur Montage an ………. \* liefern.**

Fabrikat: Franken Plastik GmbH, 90763 Fürth



**\* Montage- Varianten:**

* Montage an Pfosten mit Aluminium-Schelle
* Montage an Hauswände
* Montage an Zäune

Aluminium-Kombiplatte und Aluminum-Schelle zur Montage an Pfosten

Kunststoff-Abdeckplatte und zusätzlich Alu-Halteplatte, Schrauben/Muttern zur Montage an Zäune

Kunststoff-Abdeckplatte zur Montage an Hauswände

****





Menge: .................................. Stück Preis/Stk. € ....................................

**Zusätzliche LV Position - Montage**

Montage der Beschilderung entsprechend vorstehender LV. Position