**Ausschreibungstext**

**FP-Aluminium Messstellenpfosten mit Staberdanker**

**Messstellenpfosten aus Aluminium (AlMgSi), pulverbeschichtet Farbe ………\*, Durchmesser 100 mm, Länge ……….\*, Aluminiumkappe mit integriertem M8 Gewinde und Haltespange,** **inklusive Isolierklemmenplatte für 2 x 6 Polklemmen, Oberteil des Pfostens für Messungen komplett abnehmbar und über ein Dreikantschloss verschließbar, mit Staberdanker liefern**

Fabrikat: Franken Plastik GmbH, 90763 Fürth

 **Verfügbare Farben:**

**-** gelb (ähnlich RAL 1012)

- blau (ähnlich RAL 5010)

- aluminium blank (nicht beschichtet)

- weitere Farben auf Anfrage

**\* Verfügbare Längen:**

- 2,0 Meter

- 2,5 Meter

- 3,0 Meter

Menge: .................................. Stück Preis/Stk. € ....................................

**Zusätzliche LV Position - Pfosten setzen**

Pfosten nach Vorgabe des Auftraggebers setzen. Überschüssiger Boden wird Eigentum des Auftragnehmers und ist auf dessen Kosten zu beseitigen.

****

**FP-Aluminium Messstellenpfosten mit Spreizfuß**

**Messstellenpfosten aus Aluminium (AlMgSi), pulverbeschichtet Farbe ………\*, Durchmesser 100 mm, Länge ……….\*, Aluminiumkappe mit integriertem M8 Gewinde und Haltespange,** **inklusive Isolierklemmenplatte für 2 x 6 Polklemmen, Oberteil des Pfostens für Messungen komplett abnehmbar und über ein Dreikantschloss verschließbar, mit Spreizfuß liefern**

Fabrikat: Franken Plastik GmbH, 90763 Fürth

 **Verfügbare Farben:**

**-** gelb (ähnlich RAL 1012)

- blau (ähnlich RAL 5010)

- aluminium blank (nicht beschichtet)

- weitere Farben auf Anfrage

**\* Verfügbare Längen:**

- 2,0 Meter

- 2,5 Meter

- 3,0 Meter

Menge: .................................. Stück Preis/Stk. € ....................................

**Zusätzliche LV Position - Pfosten setzen**

Pfosten nach Vorgabe des Auftraggebers setzen. Überschüssiger Boden wird Eigentum des Auftragnehmers und ist auf dessen Kosten zu beseitigen.