**Ausschreibungstext**

Mit abgeflachtem Oberteil für ein Hinweisschild 140x200mm

Mit abgeflachtem Oberteil für zweii Hinweisschilder 140x200mm

**FP-ASA Kunststoff Messstellenpfosten mit Revisionsklappe und Staberdanker**

**Messstellenpfosten aus komplett durchgefärbtem ASA Kunststoff, Farbe ………\*, Durchmesser 106 mm, Oberteil abgeflacht zur Montage von ………\* 140x200 mm, Länge ……….\*, inklusive Isolierklemmenplatte für 2 x 6 Polklemmen. Oberteil des Pfostens für Messungen komplett abnehmbar und zusätzlich mit einer Revisonsklapppe versehen, über ein Dreikantschloss verschließbar, mit Staberdanker und Kunststoffkappe liefern.**

Fabrikat: Franken Plastik GmbH, 90763 Fürth

**\* Verfügbare Farben:**

- blau (ähnlich RAL 5010)

- grün (ähnlich RAL 6032)

- orange (ähnlich RAL 2009)

- grau (ähnlich RAL 7001)

- rot (ähnlich RAL 3020)

**\* Variante**

- zwei Hinweisschildern 140x200mm untereinander

**\* Verfügbare Längen:**

- 2,0 Meter

- 2,5 Meter

- 3,0 Meter

Menge: .................................. Stück Preis/Stk. € ....................................

**Zusätzliche LV Position - Pfosten setzen**

Pfosten nach Vorgabe des Auftraggebers setzen. Überschüssiger Boden wird Eigentum des Auftragnehmers und ist auf dessen Kosten zu beseitigen.

****

****

Mit abgeflachtem Oberteil für ein Hinweisschild 140x200mm

Mit abgeflachtem Oberteil für zweii Hinweisschilder 140x200mm

**FP-ASA Kunststoff Markierungspfosten mit Revisionsklappe und Spreizfuß**

**Messstellenpfosten aus komplett durchgefärbtem ASA Kunststoff, Farbe ………\*, Durchmesser 106 mm, Oberteil abgeflacht zur Montage von ………\* 140x200 mm, Länge ……….\*, inklusive Isolierklemmenplatte für 2 x 6 Polklemmen. Oberteil des Pfostens für Messungen komplett abnehmbar und zusätzlich mit einer Revisonsklapppe versehen, über ein Dreikantschloss verschließbar, mit Spreizfuß und Kunststoffkappe liefern.**

Fabrikat: Franken Plastik GmbH, 90763 Fürth

**\* Verfügbare Farben:**

- blau (ähnlich RAL 5010)

- grün (ähnlich RAL 6032)

- orange (ähnlich RAL 2009)

- grau (ähnlich RAL 7001)

- rot (ähnlich RAL 3020)

**\* Variante**

- zwei Hinweisschildern 140x200mm untereinander

**\* Verfügbare Längen:**

- 2,0 Meter

- 2,5 Meter

- 3,0 Meter

Menge: .................................. Stück Preis/Stk. € ....................................

**Zusätzliche LV Position - Pfosten setzen**

Pfosten nach Vorgabe des Auftraggebers setzen. Überschüssiger Boden wird Eigentum des Auftragnehmers und ist auf dessen Kosten zu beseitigen.